**Дополнения в Правила благоустройства, касающиеся требований, предъявляемых к архитектурно-дизайнерскому решению остановочных павильонов и остановочных комплексов**

1. Основные понятия

Остановочный пункт пассажирского транспорта - место остановки транспортных средств по маршруту регулярных перевозок, оборудованное для посадки (высадки) пассажиров и ожидания транспортных средств (далее - ОП).

Остановочный павильон (автопавильон) - строение облегченного (сборно-разборного) типа без фундаментов, предназначенное для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия общественного транспорта, от неблагоприятных погодно-климатических факторов (осадки, солнечная радиация, ветер и т.п.) (далее по тексту - АП).

Остановочный комплекс - объект транспортной инфраструктуры, являющийся составной частью улично-дорожной сети муниципального образования «Город Горно-Алтайск», обеспечивающий безопасность дорожного движения и организацию транспортного обслуживания населения; является временным (некапитальным) объектом, в состав которого входят: павильон, навес или иной конструктивный элемент, предназначенный для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия общественного транспорта, от неблагоприятных погодно-климатических факторов, а также киоск или павильон для коммерческого использования (далее по тексту - ОК), общей площадью не более 50 кв. метров.

Киоск - одноэтажное строение облегченного (сборно-разборного) типа без фундаментов для организации торговой или иной коммерческой деятельности, оснащенное торговым или иным оборудованием, не имеющее торгового зала (зала оказания услуг) и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место, общей площадью до 12 кв. метров.

Павильон - одноэтажное строение облегченного (сборно-разборного) типа без фундаментов, оснащенное торговым или иным оборудованием, имеющим торговый зал (зал оказания услуг) и помещения для хранения товарного или иного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест. Общая площадь павильона не должна превышать 20 кв. м.

Архитектурно-дизайнерское решение остановочных павильонов и остановочных комплексов - объемно-пространственные характеристики объекта, включающие описание габаритных размеров, цветового решения и прочих наружных характеристик.

2. Требования, предъявляемые к архитектурно-дизайнерскому решению остановочных павильонов и остановочных комплексов

2.1. Целями настоящих требований являются:

- приведение внешнего вида некапитальных объектов на территории городского округа в соответствие с современными эстетическими и культурными требованиями;

- повышение уровня благоустройства и сохранение дизайна городской среды при размещении некапитальных объектов;

- формирование комфортной среды жизнедеятельности.

2.2. Архитектурно-дизайнерское решение АП и ОК представлено в приложении № 2 к настоящему Положению.

2.3. Внешний вид ОП должен отвечать современным архитектурно-художественным требованиям городского дизайна, в увязке со средой обитания и интересами жителей прилегающей территории и должен быть согласован с МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». Архитектурно-дизайнерское решение АП и ОК не должно противоречить существующей стилистике окружающей застройки и допускать хаотичность в оформлении. Цветовое решение и габариты могут варьироваться в зависимости от территориального размещения объекта в границах городского округа. На одном или смежных земельных участках не допускается установка двух и более некапитальных объектов, значительно отличающихся друг от друга по габаритным размерам, конструктивному и цветовому решению.

2.4. Входы в АП и ОК должны быть адаптированы для маломобильных групп населения, основные пути передвижения по территории, прилегающей к входу, должны соответствовать требованиям СНиП 35.01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

2.5. При проектировании АП и ОК необходимо учитывать следующие требования:

2.5.1. Для обеспечения модульности использовать размерные шаги: 1000 х 1000 мм, 1000 х 1500 мм, 1500 х 2000 мм. Высота объектов не должна превышать 3000 мм. Высота остановочного навеса не должна превышать 3500 мм.

2.5.2. Для изготовления АП и ОК и их отделки применяются любые современные материалы. Предпочтение следует отдавать легким металлическим конструкциям с остеклением из антивандального стекла (простого или тонированного). Допускается использование других материалов, имеющих качественную и прочную окраску, отделку.

Остекление остановочной части и торгового объекта производится из травмобезопасного, безосколочного материала.

2.5.3. Предусматривать использование современных сертифицированных (в том числе в части пожаробезопасности) материалов, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.

2.5.4. Предусматривать возможность монтажа АП и ОК из легких сборных несущих металлических конструкций заводского изготовления.

2.5.5. Выполнять остекление дверей, окон, витражей, фальш-витрин из витринного стекла (простого и тонированного).

2.6. Допускается применение композитных панелей с различной текстурой и фактурной поверхностью.

Не допускается применение кирпича, блоков, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, бетонных фундаментов.

2.7. В случае если остановочный павильон или остановочный комплекс установлен ранее в соответствии с действующим на момент установки порядком, но его внешний вид не соответствует современным требованиям, владельцу объекта необходимо осуществить модернизацию (переработку) внешнего вида объекта: восстановление или замену конструктивных элементов, облицовки, остекления, рекламных вывесок, окраски. Модернизация (переработка) АП и ОК осуществляется в соответствии с проектной документацией (включая план благоустройства), которую необходимо согласовать в МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска».

2.8. Ремонт, окраска АП и ОК производится за счет их владельцев.

2.9. Места для рекламно-информационного оформления определяются в соответствии с архитектурно-дизайнерским решением АП и ОК согласно приложению № 2 к настоящему положению. Обязательная к размещению информация, предусмотренная Законом от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», не должна размещаться на главном фасаде.

2.10. На ограждающих конструкциях АП и ОК должны размещаться информационные щиты (размером не более 1200 x 1800 мм) со следующей информацией: городской ориентирующей (картой города, схемой указателей мест размещения общественно значимых объектов, маршрутов транспорта и т.п.), с указанием на ней места нахождения автопавильона или остановочного комплекса.

Изготовление макетов и смена информации производятся владельцем АП и ОК по мере необходимости.

В период проведения общегородских мероприятий на информационных щитах должна размещаться социальная реклама. Расклейка объявлений частного характера допускается только в специально отведенных местах.

1. Требования к содержанию остановочных павильонов и остановочных комплексов

3.1. АП и ОК должны постоянно находиться в надлежащем санитарно-техническом состоянии. Своевременная окраска и устранение повреждений в остеклении, вывесках, конструктивных элементах фасадов должна осуществляться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, в ведении которых находится остановочный пункт.

3.2. Для санитарной уборки территории остановочного пункта определяется прилегающий земельный участок из расчета 5 м по периметру остановочного пункта, расположенного на соответствующем земельном участке. Владельцы остановочных павильонов и остановочных комплексов обязаны следить за сохранностью благоустройства прилегающей территории. В зимнее время прилегающая территория остановочного павильона с торговым объектом и без него очищается от снега и производится противогололедная обработка покрытий. В зоне остановочного пункта, а также на прилегающей территории объекта АП и ОК и на его крыше не допускается складирование тары и твердых коммунальных отходов. Владельцы АП и ОК, нанесшие ущерб прилегающим объектам благоустройства, зеленым насаждениям, газонам и т.д., обязаны восстановить объекты благоустройства за счет собственных средств.

3.3. Запрещается производить расклейку афиш, объявлений на остановочных павильонах. Агитационные печатные материалы могут вывешиваться с согласия собственников или владельцев остановочных павильонов.

3.4. В районе ОП запрещается любая торговля вне специально оборудованных мест.

3.5. Территория, занимаемая АП и ОК, а также прилегающая территория должны быть благоустроены в соответствии с планом благоустройства. В состав работ по благоустройству должны входить работы по устройству посадочных площадок и тротуаров с твердым покрытием, водоотводов, освещения, малых архитектурных форм, а также работы по посадке деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников и постоянной ежедневной санитарной уборкой посадочной площадки и прилегающей территории к сооружениям.

3.6. При проведении ремонта подземных коммуникаций в пределах закрепленного земельного участка арендатор обязан обеспечить доступ к инженерным сетям и удобство проведения земляных работ.

3.7. Собственники остановочных павильонов с объектами оказания услуг обязаны обеспечивать вывоз и размещение твердых коммунальных и жидких отходов путем заключения договоров со специализированными организациями или иным предусмотренным действующим законодательством способом.

Приложение № 1. Рекомендованные типы остановочных павильонов

Рекомендованные типы остановочных павильонов

Тип 1. Остановочный павильон с объектом оказания услуг

Тип 2. Остановочный павильон без объекта оказания услуг

Архитектурно-дизайнерское решение и характеристики остановочного комплекса с одним киоском

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Требования | Рекомендуемая окраска | Примечание |
| Габаритные размеры остановочного комплекса (д/ш/в) | не более 10000 x 3000 x 3200 |  |  |
| Каркас | элементы каркаса выполнены из стального профиля и профильной трубы различного сечения |  |  |
| Стены | композитные панели с различной текстурной и фактурной поверхностью; защитная стенка из свето-пропускающего материала | RAL  | не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга |
| Окна |  | из витринного стекла, простого или тонированного |  |
| Дверь | глухая или остекленная, одностворчатая, металлическая | RAL  |  |
| Навес | наклонный, из светопропускающего материала |  | не допускается применение шиферной и рулонной кровли |
| Рекламно-информационное оформление | карта города с указанием расположения объекта (1200 x 1800) |  | не используется на главных фасадах |

Архитектурно-дизайнерское решение и характеристики остановочного комплекса с одним павильоном

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Требования | Рекомендуемая окраска | Примечание |
| Габаритные размеры остановочного комплекса (д/ш/в) | не более 13000 x 3000 x 3200 |  |  |
| Каркас | элементы каркаса выполнены из стального профиля и профильной трубы различного сечения |  |  |
| Стены | композитные панели с различной текстурной и фактурной поверхностью; защитная стенка из свето-пропускающего материала | RAL | не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга |
| Окна |  | из витринного стекла, простого или тонированного |  |
| Дверь | глухая или остекленная, одностворчатая, металлическая | RAL  |  |
| Навес | наклонный, из светопропускающего материала |  | не допускается применение шиферной и рулонной кровли |
| Рекламно-информационное оформление | карта города с указанием расположения объекта (1200 x 1800) |  | не используется на главных фасадах |

Архитектурно-дизайнерское решение и характеристики остановочного павильона

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Наименование | Требования | Рекомендуемая окраска | Примечание |
| Габаритные размеры остановочного комплекса (д/ш/в) | 6000 x 1400 x 2400 |  |  |
| Каркас | элементы каркаса выполнены из стального профиля и профильной трубы различного сечения | RAL  |  |
| Стены | остекление с трех сторон | из витринного стекла, простого или тонированного | не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга |
| Навес | наклонный, из светопропускающего материала |  | не допускается применение шиферной и рулонной кровли |
| Рекламно-информационное оформление | на рекламных полях |  |  |
| скамьи | Длина не менее 3000 мм |  |  |