**Конструктивные элементы дома пр.Коммунистический 29**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал стен | Тип перекрытий | Кол-во лифтов | Степень износа, % | Площадь фасада общая, м2 | Площадь фасада оштукатуренная, м2 | Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | Площадь отмостки, м | Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | Площадь металлических дверных заполнений, м2 | Площадь иных дверных заполнений, м2 | Площадь кровли металлическая скатная, м2 | Площадь подвальных помещений , м2 | Площадь помещений общего пользования, м2 | Количество мусоропроводов в доме |
| Паенельные, кирпичные | железобетонные | 3 | 40 | 5189,4,0 | 0 | 5189,4,0 |  | 172 | 166,3 | 11,7 |  |  | 961,5 | 262,8 |  |

**Инженерные системы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина трубопроводов системы отопления, м | Количество точек ввода отопления | Количество узлов управления отоплением | Количество общедомовых приборов учета отопления | Отпуск отопления производится | Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | Количество точек ввода горячей воды  | Количество узлов управления поставкой горячей воды | Количество общедомовых приборов учета горячей воды | Отпуск горячей воды производится | Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м  | Количество точек ввода холодной воды  | Количество общедомовых приборов учета холодной воды | Длина трубопроводов системы водоотведения, м  | Система электроснабжения | Длина сетей в местах общего пользования, м  | Количество точек ввода электричества | Количество общедомовых приборов учета электричества | Отпуск электричества производится |
| 979,00 | 1 |  | 1 | по показаниям общедомовых ПУ | 979,0 | 1 |  | 1 | по нормативам или квартирным ПУ | 979,0 | 1 | 1 | 400.30 |  | 2327,00 | 1 | 1 | по нормативам или квартирным ПУ |